

Мульчер под торговой маркой UM—Forest — полностью отечественный продукт, включая проектирование и производство.

Мульчер дисковый – это оборудование, предназначенное для срезания и измельчения древесины, пней, кустарника на корню, агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами различных тяговых классов, экскаваторами, мини-погрузчиками.

Весь процесс проектирования и производства осуществляется силами нашего предприятия и локализован в Пермском крае.

Технические характеристики дискового мульчера UM-Forest D-150:

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | **UM-Forest D-150** |
| Мощность трактора, л.с. | 100 - 150 |
| Диаметр диска по зубьям, мм | 1500 |
| Масса, кг | 940 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота без рамки-толкателя, мм | 950 |
| Глубина, мм | 1850 |
| Частота вращения диска | До 1000 об./мин. |
| Тип ножей | Фиксированные |
| Рамка-толкатель подвижная | Есть |
| Диаметр эффективной работы, мм | До 200 |
| Тип привода | Механический |
| Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч |
| Конструкция корпуса | Корпус мульчера закрывает рабочий орган с трех сторон, для предотвращения бесконтрольного вылета продуктов резания и различных предметов, рамка толкатель интегрирована в корпус, рабочий орган соединен с гидромотором либо редуктором через подшипниковый приводной узел. |
|  |  |

* В конструкции мульчера применяются подшипники только ведущих зарубежных производителей;
* Стандартная комплектация дисковых мульчеров с механическим приводом включает карданный вал для присоединения к ВОМ привода;

Опции:

* Доп. комплект зубьев.